На основу чл. 27 ст. 1 Закона о јавним набавкама („Сл.Гл.РС бр. 91/19 ) и Одлуке о покретању поступка дел.бр. 959/2023 од 11.05.2023. године, Дом ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја (даље: Наручилац) упућује:

**Позив за достављање понуда за набавку на коју се закон не примењује**

**Набавка радова – електроинсталација у вешерници**

**Подаци о наручиоцу:**

Дом ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја

Ул. Кнеза Милоша бб

ПИБ: 106159430

МБ: 17769367

Особа за контакт: Милан Крстић, стручни сарадник за јавне набавке

Телефон: 062/793368, е-mail: milan.krstic@dus.rs

**Предмет набавке: набавка радова, електроинсталација у вешерници**

|  |  |
| --- | --- |
| Рок за достављање понуда | 17.05.2023. године до 10 часова |
| Начин достављања понуда | Лично или поштом на адресу: Кнеза Милоша бб, 35230 Ћуприја, или на мејл milan.krstic@dus.rs |
| Обавезни елементи понуде | Према обрасцу понуде |
| Критеријум за доделу уговора | Цена |
| Особа за контакт | Милан Крстић, 062/793368 |

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније до 18.05.2023. године.

Наручилац задржава право да:

* изабере једног од понуђача у зависности од повољности понуде,
* одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима Наручиоца.

**Циљ спровођења поступка набавке:** закључење уговора.

Рок плаћања: у року од 45 дана од дана достављања исправне фактуре регистроване на сајту е-фактура.

Рок важења понуде је 30 дана од дана пријема понуде.

**УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

Понуда мора бити састављена на српском језику.

Цене морају бити изражене у динарима без и са ПДВ-ом. Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти непосредно или путем поште на адресу: Дом ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја, ул. Кнеза Милоша бб, са назнаком „ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА – ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА У ВЕШЕРНИЦИ", или на мејл milan.krstic@dus.rs. На полеђини коверте написати пун назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт.

Рок за подношење понуда је 17.05.2023. године до 10 часова.

Стручни сарадник за јавне набавке

Милан Крстић

**ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА , УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**

Предмет набавке је набавка радова на електроинсталацијама у вешерници како би био омогућен рад машина за прање и сушење веша.

Понуђач се обавезује да грађевинске радове заврши у року од 10 календарских дана од дана увођења у посао од стране наручиоца**.**

Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

* у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне фактуре регистроване на порталу е-фактура

Извођач радова је обавезан да након окончања радова изда стручни налаз о исправности уграђених инсталација по препоруци и потребама испоручиоца уређаја за њихово електронапајање.

**Гаранција за изведене радове и гарантни рок**

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи минимум 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова. Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

ЗА НАБАВКУ РАДОВА – ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ У ВЕШЕРНИЦИ за потребе Дома ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја.

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача |  |
| Седиште |  |
| Улица и број |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Контакт особа/телефон |  |
| Одговорно лице |  |

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Предмет | Јединица мере | Кол. | Цена јединице мере без ПДВ | Цена јединице мере са ПДВ | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | Електроинсталација за машину за сушење веша:Израда разводног овмана одговарајућих димнзија РО, смештеног у вешерници, а за потребе електоринсталационог напајања предметног уређаја са уграђеном опремом типа аутоматски осигурачи 32-40 А/А, ZUDS FID склопка 40/0,3 А/А, прикључно-разводне шине и клеме, уградно/надградни гребенасти трополни прекидач до 40А који служи за руковање електронапајањем самог предметног уређаја. Обављање послова припреме трасе и развода кабла, израде прикључка истог у МРО, радионичка израда ормана РО са потребним елементима и опремом за управљање уређајем и његова уградња са повезивањем доводног кабла и припреме остатка изводног кабла за сам прикључак уређаја. Издавање стручног налаза о исправности уграђених инсталација по препоруци и потребама испоручиоца уређаја за његово електронапајање. Оквирни предмер материјала: прикључни кабл типа PP-Y5x6 mm2, 0.1/1kV/kV са уградним носећим прибором у дужини до 45м, локација: главни мерно разводни орман - вешерница | Паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Елетроинсталација за машину за прање веша:Израда дела уграђеног разводног ормана одговорајућих димензија РО за потребе опслуживања предметне веш машине, а за потребе електроинсталационог напајања предметног уређаја са уграшеном опремом типа аутоматски осигурачи 32/40А/А, ZUDS FID склопка 40/0,3 А/А, уградно/надградни гребенасти трополни прекидач до 4G40U10 до 40А и сигурносни трополни прекидач 4G63U53 до 63А за потребе спречавања паралелног рада машина, а који служе за руковање елетронапајања самог предметног уређаја. Обављање послова припреме трасе и развода кабла, израде прикључка истог у РО, радионичка дорада постојећег ормана РО са потребним елементима и опремом за управљање уређајем и његова уградња са повезивањем доводног кабла и припреме остатка изводног кабла за сам прикључак уређаја. Израда стручног налаза о исправности уграђених инсталација по препоруци и потребама испоручиоца уређаја за његово електронапајање. Оквирни предмер материјала: прикључни кабл типа PP-Y5x6 mm2, 0.1/1kV/kV са уградним носећим прибором у дужини до 10м, локација: главни мерно разводни орман - вешерница | Паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Преправка водоводне и канализацоне мреже канализационим одводом фи50/75мм до 10м и прилагођавање прикључка на водоводну инсталацију за потребе машине за прање веша до 3м.  | Паушал | 1 |  |  |  |  |
| Укупно |  |  |

**Гарантни рок на изведене радове: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месеца од дана пријема радова (мин. 24 месеца)**

**Рок за извршење уговора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана закључења уговора (не дуже од 10 дана).**

**Радови се врше се на адреси Дома ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја, ул. Кнеза Милоша бб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Датум \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | Потпис одговорног лица понуђача\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |